|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | VSSL NAME | TSS SHAMS |
| 2 | NATIONALITY | PANAMA |
| 3 | CALL SIGN | 3FGX |
| 4 | PORT OF REGISTRY | PANAMA |
| 5 | IMO NO | 9241918 |
| 6 | CLASS | ABS |
| 7 | MMSI NO | 229735000 |
| 8 | BULIT BY | STOCZNIA GDYNIA S.A |
| 9 | YEAR | 10.11.2004 |
| 10 | OWNER NAME | ISHTAR SHIPPING CO .LTD |
| 11 | MANAGING OWNERS | TEHAMA SHIPPING SERVICES CO.LLC. |
| 12 | L.O.A | 207.95 M |
| 13 | L.B.P | 194.4 M |
| 14 | BEAM | 32.24 M |
| 15 | DEPTH MOULDED | 16.80 M |
| 18 | FREE BOARD | 5.336 M |
| 19 | FWA | 213 MM |
| 20 | AIR DRAFR FM KEEL | 53.0 M |
| 21 | SUMMER DRAFT | 11.50 M |
| 22 | GROSS | 30051 MT |
| 23 | NET | 12671 MT |
| 24 | LIGHT DISPLECMENT | 12816.6 MT |
| 25 | DEAD WEIGHT | 35814.7 MT |
| 26 | FULL DISPLECMENT | 48631.3 MT |
| 27 | TPC | 57.08 MT |
| 28 | CONSTANT | 490 MT |
| 29 | WATER BALLAST | 14190.5 M3 |
| 30 | FUEL | 3664.66 M3 |
| 31 | FRESH WATER | 235 MT |
| 32 | MAIN ENG | HCP MAN B&W POLAND (8S70MC-C 8 CYL SINGLE ACTING ,LOW |
| 33 | OUT PUT | 24.840 KW OR 33310.9 HP AT 91 RPM |
| 34 | CYL BORE | 700 MM PISTON STROKE 2800MM |
| 35 | GENERATORS | 4 SET-SET TYPE 6L28/32H MCR =1050 KWAT 720RPM-2SET TYPE 5L28/32H MCR=1260 KW AT 720RPM |
| 36 | BOW THURSTER | FU-80 |
| 37 | PROPELLER | FIXED 5 BLADES -DIA 7.600MMM WEIGHT 42.400KG |
| 38 | TOTAL CAPACITY DECK&HOLD | 2751 TEUS |
| 39 | CONTAINER CAPACITY ON DECK | 1763 TEUS (850X40 + 32X20)) |
| 40 | CONTAINER CAPACITY IN HOLD | 1000 TEUS )484X40 + 32X20) |
| 41 | STACKLOADS | 20 144 T(BAY 01-37) 40 180 MT (BAY 04-36) |
| 42 | CRANES | 3X45 MT 1X35 MT |
| 43 | BALLAST PUMPE | 660 M3/H |
| 44 | REEFER PLUGS | 400 9CS (300ONDECK-100 IN HOLD) |
| 45 | PHONE NO | +870 773 272 519 |
| 46 | SAT C NO | 435616210/435616211 |

Ship Particular